* En el escenario actual la velocidad peatonal promedio del sistema es de {{speedavg\_actual}} km/h, y un tiempo promedio de parada de {{stoptmavg\_actual}} seg/peat.
* En el escenario propuesto base la velocidad peatonal promedio del sistema es de {{speedavg\_propuesto}} km/h, y un tiempo promedio de parada de {{stoptmavg\_propuesto}} seg/peat.
* En el escenario propuesto proyectado la velocidad peatonal promedio del sistema es de {{speedavg\_proyectado}} km/h, y un tiempo promedio de parada de {{stoptmavg\_proyectado}} seg/peat.