En el escenario actual la demora promedio del sistema es de {{delaypromactual}} seg/veh, y una velocidad promedio de {{speedpromactual}} km/h, en el escenario propuesto base la demora promedio del sistema es de {{delayprombase}} seg/veh, y una velocidad promedio de {{speedprombase}} km/h, y en el escenario propuesto proyectado la demora promedio del sistema es de {{delaypromproy}} seg/veh, y una velocidad promedio de {{speedpromproy}} km/h.